ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TICHÁ
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A. ÚVOD

Územní plán Tichá byl vydán Zastupitelstvem obce Tichá formou Opatření obecné povahy dne 22.02.2010 usnesením č. 16/2010. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 10.03.2010. 

Územní plán Tichá byl zpracován v době platnosti nadřazené dokumentace – ÚPN VÚC Beskydy, ale při jeho zpracování bylo přihlíženo k ZÚR MSK, které byly ve fázi projednávání.

Předložená Zpráva o uplatňování Územního plánu Tichá vychází z § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").

Předložená zpráva ke schválení Zastupitelstvu obce Tichá byla upravena na základě vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek ostatních. Požadavky byly zapracovány do úkolů pro Změnu č. 1 ÚP Tichá a dále byly zapracovány do návrhu zadání pro Změnu č. 1 ÚP Tichá.
B.
VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Územní plán Tichá je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k roku 2009) a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů k roku 2009 a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších přepisů k roku 2009.

Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá
Aktualizovat ÚP v souladu se změnami znění SZ a jeho prováděcích vyhlášek. 

B.1 Koncepce rozvoje území obce

Územní plánem je stanovena základní koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot, urbanistická koncepce včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury. Navržená urbanistická koncepce navazuje na stavební vývoj obce. Stávající urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a ploch navazujících na zastavěné území. Vymezeny jsou především zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu a zařízení související s obytnou funkcí. Dále je významným způsobem posílen rozvoj zástavby v návaznosti na stabilizovanou zástavbu Frenštátu pod Radhoštěm v jižní části správního území obce. 
V rámci dopravní obsluhy území bylo řešeno odstranění dopravních závad na stávající komunikační síti a doplnění komunikací v lokalitách vymezených pro novou zástavbu. 
Významným dopravním záměrem je přeložka silnice I/58 a II/483, pro které jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury silniční. 

Součástí návrhu je vymezení územního systému ekologické stability.

Největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné (SO), určené pro pozemky staveb pro bydlení, občanského vybavení, pozemky prostranství veřejných, stávající stavby rodinné rekreace, související dopravní a technickou infrastrukturu. Přípustné jsou podnikatelské aktivity a služby, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a které nebudou snižovat pohodu bydlení.

Stávající zařízení občanského vybavení zůstávají beze změny. Zastavitelná plocha pro občanskou vybavenost je vymezena severním směrem od areálu základní školy. Dále jsou vymezeny plochy pro občanskou vybavenost – sportovní zařízení a to jak pro zimní sporty, včetně možnosti vybudování bobové dráhy s celoročním využíváním, tak pro rozšíření sportovního areálu ve vazbě na fotbalové hřiště a možností realizace více účelového maloplošného hřiště v centru zástavby v severní části obce. Tyto zastavitelné plochy dosud nebyly využity.
Stávající areály výroby zůstávají územně beze změny. Zastavitelné plochy pro rozvoj výroby a skladování byly územním plánem navrženy celkem tři v návaznosti na stabilizované výrobní areály. Tyto plochy dosud nebyly využity. V jihovýchodní části území obce byla navržena plocha výroby a skladování – elektrárny fotovoltaické (VS-E), která byla realizována.
Plochy prostranství veřejných jsou vymezeny podél komunikací za účelem realizace chodníků apod. Dále byly vymezeny plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné v centru obce, v blízkosti Obecního úřadu a hřbitova. Také tyto plochy dosud nebyly realizovány.
V rámci vymezeného územního systému ekologické stability je navrženo u zatím nefunkčních ploch zalesnění.

Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

Prověřit zastavitelné plochy vymezené územním plánem a zvážit případné vyřazení dosud nezastavěných ploch, které jsou obtížně využitelné z důvodu majetkoprávních, významného omezení limity území (ochrannými pásmy, záplavovým území, případně majetkoprávními vztahy).

Do změny územního plánu zapracovat koridor pro přeložku silnice I/58 dle Studie proveditelnosti “Silnice I/58 Frenštát p. Radhoštěm – Vlčovice“ zprac. v listopadu 2010. V rámci změny územního plánu Tichá upřesnit koridor na šířku budoucího ochranného pásma silnice I. třídy, tzn. 50 m od osy na obě strany. Případné návrhové plochy s přípustnou funkcí bydlení a návrhové plochy pro tělovýchovu a sport, které by se nacházely v ochranném pásmu silnice, a u kterých je předpoklad, že budou zasaženy vlivy z provozu dopravy, vyznačit jako podmíněně přípustné z hlediska splnění hygienických limitů z vlivů provozu dopravy. Dopravní obslužnost nových návrhových ploch řešit bez přímého připojení na silnici I. třídy.

B.2
Vývoj počtu obyvatel a bytů
Koncepce rozvoje území vychází z prognózy vývoje bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2025), která se opírá o komplexní zhodnocení podmínek řešeného území. Demografickým rozborem územního plánu je předpokládána stagnace počtu obyvatel, v případě příznivého vývoje mírný nárůst počtu obyvatel na 1800 do roku 2025 a výstavba cca 4 - 5 nových bytů ročně.
Vývoj počtu obyvatel v období 2001 – 2014 (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty)
	Rok
	stav 1.1.
	Narození
	Zemřelí
	Přistěhovalí
	Vystěho-

valí
	Přirozená měna = narození-zemřelí
	Saldo migrace
	Změna celkem

	2001
	1 552
	14
	17
	30
	14
	-3
	16
	13

	2002
	1 565
	11
	17
	46
	50
	-6
	-4
	-10

	2003
	1 555
	18
	18
	63
	33
	-
	30
	30

	2004
	1 585
	12
	16
	43
	33
	-4
	10
	6

	2005
	1 591
	15
	28
	65
	31
	-13
	34
	21

	2006
	1 612
	15
	19
	46
	24
	-4
	22
	18

	2007
	1 630
	15
	14
	35
	26
	1
	9
	10

	2008
	1 640
	14
	17
	63
	18
	-3
	45
	42

	2009
	1 682
	22
	22
	38
	25
	-
	13
	13

	2010
	1 695
	23
	17
	40
	35
	6
	5
	11

	2011
	1 719
	23
	14
	33
	34
	9
	-1
	8

	2012
	1 727
	17
	17
	33
	33
	-
	-
	-

	2013
	1 727
	20
	16
	42
	49
	4
	-7
	-3

	2014
	1 724
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Průměr
	17
	18
	44
	31
	-1
	13
	12

	Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011 
	13


Vývoj počtu dokončených bytů za období 2003 – 2013

	rok
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Tichá
	1
	6
	11
	0
	4
	1
	13
	14
	3
	3
	14


Z uvedených tabulek je patrné, že počet obyvatel mírně narůstal a v posledních třech letech stagnuje. Počet bytů realizovaných v jednotlivých letech výrazně kolísá, od doby nabytí platnosti ÚP v roce 2010 je průměrně realizováno7 bytů ročně, což je mírně nad odhadem v ÚP Tichá, kde je předpokládána realizace 4 – 5 bytů ročně.
V odůvodnění ÚP Tichá, byl proveden demografický rozbor (zprac. RNDr. Milan Polednik), kde je v kapitole Bydlení uvedeno, že je potřeba zabezpečit převahu nabídky pozemků nad očekávanou poptávkou, cca 50 – 100 %, především z důvodu efektivní fungování trhu s pozemky, kdy je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšovala potencionální poptávku, a z důvodu, že ne všechny pozemky, které územní plán navrhne k zástavbě, budou takto využitelné ať už z důvodů majetkoprávních či jiných, tj. v době zpracování územního plánu neznámých faktorů. 

Dále je nutné vycházet z předpokladu, že i při stagnaci počtu obyvatel stoupá požadavek na vymezení nových ploch pro bydlení z důvodu zvyšování úrovně bydlení, klesajícího počtu více rodinných hospodařících domácností (soužití cenzových domácností) a stoupajícího počtu jednočlenných domácností. Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byly v Tiché z celkového počtu 643 domácností pouze 15 domácností s více rodinami, což je 2,3 %. Dále se zvyšuje počet hospodařících domácností s jednotlivci, v roce 2011 to bylo v obci 173 domácností, což je téměř 27 %. Výše uvedené faktory zvyšují poptávku po nových zastavitelných plochách. Nejvíce domácností (437) je tvořeno jednou rodinou, což je 68 %.

I přes uvedený rychlejší rozvoj zástavy jsou navržené zastavitelné plochy vymezené územním plánem pro výstavbu bytů zatím dostatečné. Územním plánem – demografickým rozborem - byla odhadnuta potřeba vymezení zastavitelných pro výstavbu 80 bytů (rodinných domů) při v obci obvyklé výměře 2000 m2/RD na 16 ha, při 100% převisu nabídky by tedy byla potřeba vymezení 32 ha ploch pro bytovou výstavbu. 
Plochy určené pro rozvoj obytné výstavby - navržené zastavitelné plochy smíšené obytné (SO) měly celkovou rozlohu 98,29 ha včetně převisu nabídky. Předpokladem bylo, že pro výstavbu bytů bude využito přibližně 50 % z těchto ploch, tj. 49,15 ha, což umožní výstavbu cca 245 RD při předpokládané výměře 2000 m2/RD. Územním plánem byl navržen výrazný převis nabídky ploch i vzhledem k předpokládanému rozsahu obytné výstavby.

Navržený převis nabídky ploch v obci Tichá překročil i doporučené přiměřené rezervy rozvojových ploch pro územní plány navržené v urbanistické kalkulačce „Urbanka“ – nástroj pro optimalizaci rozsahu rozvojových ploch pro bydlení v územních plánech obcí 
(zprac. IRI, RNDr. Milan Polednik, Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Michal Hadlač, zpracované v roce 2011, aktualizované v roce 2013 na základě výsledku sčítání v roce 2011), která vznikla v rámci projektu „Regionální disparity v dostupnosti bydleni, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatřeni na snížení regionálních disparit“ podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3, a kde jsou definovány nástroje pro optimalizaci rozsahu rozvojových ploch pro bydlení v územních plánech obcí.

Tato studie uvádí, že obecným cílem územního plánování je optimální zástavba území mimo jiné také z ekonomického hlediska. Požadavek hospodárného využití území se promítá do potřeby návrhu přiměřeného rozsahu ploch k budoucí zástavbě, zejména bydlení. Především je tak ovlivněna fyzická nabídka pozemků v konkrétním území a dále pak řada finančních ukazatelů – pozemková renta, ceny stavebních pozemků pro bydlení apod.
Pozemky vymezené územními plány k zástavbě jsou často dlouhodobě drženy vlastníky a nejsou fakticky nabízeny na trhu. V rámci zpracování územního plánu lze pouze omezeně odhadovat, které pozemky budou reálně nabídnuty k zástavbě, a navíc se situace z hlediska vlastnických vztahů a motivací často mění. Dalším problémem je, že majitelé pozemků, případně budoucí investoři, spoléhají na obec, že bude investovat do dopravní a technické infrastruktury pozemků vymezených k zástavbě. Tyto investice se však ze strany obce odvíjejí postupně, s ohledem na ekonomické možnosti obce. 

Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

Aktualizovat demografický rozbor a potřebu bytů k roku 2025, případně již k roku 2030.

B.3
Zastavěné území

Zastavěné území obce Tichá bylo vymezeno zpracovatelem územního plánu. V průzkumech a rozborech pro zpracování zprávy o uplatňování Územního plánu Tichá bylo vyhodnoceno zastavěné území obce a závěrem je, že v území došlo ke změnám, které budou mít vliv na vymezení zastavěného území.

Zmenšení zastavěného území
Kontrolou aktuálního stavu katastrální mapy, leteckých snímků, vymezení intravilánu obce, a průzkumem v terénu bylo zjištěno, že v zastavěném území nenastaly změny, které by vyvolaly potřebu zmenšení zastavěného území.

Zvětšení zastavěného území

Kontrolou aktuálního stavu katastrální mapy, leteckých snímků, vymezení intravilánu obce, a průzkumem v terénu bylo zjištěno, že na některých pozemcích ve vymezených zastavitelných plochách již byla realizována výstavba, tj. jejich způsob využívání splňuje podmínky pro zahrnutí pozemku do zastavěného území obce. Zastavěné pozemky budou vymezeny jako plochy stabilizované v souladu s jejich způsobem využívání. 

Přehledný souhrn využití zastavitelných ploch je uveden v následující tabulce.

Do zastavěného území budou přiřazeny části zastavitelných ploch Z2, Z5, Z16, Z27, Z56, Z81, Z97, Z98, Z100, Z102, Z116 a celé plochy Z14, Z15,Z32, Z33, Z35, Z79 a Z80.
Část zastavitelných ploch byla územním plánem vymezena v zastavěném území, protože se jednalo o větší proluky.

Tabulka zastavitelných ploch dle ÚP Tichá
(aktualizace k 01.09.2014)
	Plocha

číslo
	Plocha - způsob využití
	Podmínky

realizace
	Výměra

v ha
	Zastavěno

v ha
	Zůstává k zastavění

v ha

	Z1
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,54
	-
	0,54

	Z2
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,51
	0,24
	0,27

	Z3
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,15
	-
	0,15

	Z4
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,93
	-
	0,93

	Z5
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	1,33
	0,41
	0,92

	Z7
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,26
	-
	0,26

	Z8
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,23
	-
	0,23

	Z9
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,87
	-
	0,87

	Z10
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	1,18
	-
	1,18

	Z11
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	1,62
	-
	1,62

	Z12
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,64
	-
	0,64

	Z13
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,48
	-
	0,48

	Z14
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,22
	0,22
	-

	Z15
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,18
	0,18
	-

	Z16
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,30
	0,07
	0,23

	Z17
	plocha občanského vybavení

 – sportovních zařízení (OS)
	
	3,30
	-
	3,30

	Z18
	plocha občanského vybavení 

– sportovních zařízení (OS)
	
	3,17
	-
	3,17

	Z19
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,19
	-
	0,19

	Z20
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,64
	-
	0,64

	Z21
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,33
	-
	0,33

	Z22
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,64
	-
	0,64

	Z23
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	1,75
	-
	1,75

	Z24
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,26
	-
	0,26

	Z25
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,29
	-
	0,29

	Z26
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,55
	-
	0,55

	Z27
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,26
	0,16
	0,10

	Z28
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,99
	-
	0,99

	Z29
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,97
	-
	0,97

	Z30
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,28
	-
	0,28

	Z31
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,35
	-
	0,35

	Z32
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,22
	0,22
	-

	Z33
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,34
	0,34
	-

	Z34
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,45
	-
	0,45

	Z35
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,15
	0,15
	-

	Z36
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,15
	-
	0,15

	Z37
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,10
	-
	0,10

	Z38
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	2,85
	-
	2,85

	Z39
	plocha výroby a skladování (VS)
	
	1,38
	-
	1,38

	Z41
	plocha občanského vybavení

– sportovních zařízení (OS)
	
	1,54
	-
	1,54

	Z42
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,09
	-
	0,09

	Z43
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,06
	-
	0,06

	Z44
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,06
	-
	0,06

	Z45
	plocha občanského vybavení 

– sportovních zařízení (OS)
	
	0,47
	-
	0,47

	Z46
	plocha občanského vybavení (OV)
	
	1,38
	-
	1,38

	Z47
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,22
	-
	0,22

	Z48
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,22
	-
	0,22

	Z49
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,26
	-
	0,26

	Z50
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,24
	-
	0,24

	Z51
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,27
	-
	0,27

	Z52
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,67
	-
	0,67

	Z53
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,48
	-
	0,48

	Z54
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,30
	-
	0,30

	Z55
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,55
	-
	0,55

	Z56
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,69
	0,15
	0,54

	Z57
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,51
	-
	0,51

	Z58
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,69
	-
	0,69

	Z59
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,97
	-
	0,97

	Z60
	plocha smíšená obytná (SO)
	územní studie (zprac. do 01.01.2020)
	3,69
	-
	3,69

	Z61
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,77
	-
	0,77

	Z62
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,82
	-
	0,82

	Z63
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,13
	-
	0,13

	Z64
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,54
	-
	0,54

	Z65
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,26
	-
	0,26

	Z66
	plocha smíšená obytná (SO)
	přípustná výstavba 1 RD
	0,30
	-
	0,30

	Z68
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,06
	-
	0,06

	Z69
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,21
	-
	0,21

	Z70
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,33
	-
	0,33

	Z71
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,48
	-
	0,48

	Z72
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,99
	-
	0,99

	Z73
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	1,16
	-
	1,16

	Z74
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,18
	-
	0,18

	Z75
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,19
	-
	0,19

	Z76
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,23
	-
	0,23

	Z77
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,39
	-
	0,39

	Z78
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,80
	-
	0,80

	Z79
	plocha výroby a skladování - elektrárny fotovoltaické (VS-E)
	podmínka zajištění dopravního přístupu byla splněna
	2,20
	2,20
	-

	Z80
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,43
	0,43
	-

	Z81
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	2,26
	0,32
	1,94

	Z82
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,31
	-
	0,31

	Z83
	plocha smíšená obytná (SO)
	územní studie pro I. etapu byla schválena dne 28.06.2013 a vložena do evidence o územně plánovací činnosti
	  11,12
	-
	11,12

	Z84
	plocha výroby a skladování (VS)
	
	3,31
	-
	3,31

	Z85
	plocha výroby a skladování (VS)
	
	3,82
	-
	3,82

	Z86
	plocha smíšená obytná (SO)
	územní studie byla schválena dne 20.07.2012 a vložena do evidence o územně plánovací činnosti
	7,80
	-
	7,80

	Z87
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,70
	-
	0,70

	Z88
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,29
	-
	0,29

	Z89
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,47
	-
	0,47

	Z90
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,47
	-
	0,47

	Z91
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,20
	-
	0,20

	Z92
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	1,02
	-
	1,02

	Z93
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	1,00
	-
	1,00

	Z94
	plocha smíšená obytná (SO)
	podmínka zpracování územní studie do 01.01.2020
	4,99
	-
	4,99

	Z95
	plocha smíšená obytná (SO)
	územní studie pro I. etapu byla schválena dne 28.06.2013 a vložena do evidence o územně plánovací činnosti
	  11,04
	-
	11,04

	Z96
	plocha občanského vybavení 

– sportovních zařízení (OS)
	
	0,50
	-
	0,50

	Z97
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,71
	0,20
	0,51

	Z98
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	4,83
	0,25
	4,58

	Z99
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	2,90
	-
	2,90

	Z100
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	2,95
	0,06
	2,89

	Z101
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,51
	-
	0,51

	Z102
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,56
	0,26
	0,30

	Z103
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	1,29
	-
	1,29

	Z104
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,66
	-
	0,66

	Z105
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,43
	-
	0,43

	Z106
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	2,29
	-
	2,29

	Z107
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,47
	-
	0,47

	Z108
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,12
	-
	0,12

	Z109
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,24
	-
	0,24

	Z110
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,56
	-
	0,56

	Z111
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,12
	-
	0,12

	Z112
	plocha zemědělská – zahrada (ZZ)
	
	0,27
	-
	0,27

	Z113
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,22
	-
	0,22

	Z114
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,10
	-
	0,10

	Z115
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,09
	-
	0,09

	Z116
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,36
	0,22
	0,14

	Z117
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,62
	-
	0,62

	Z118
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	0,23
	-
	0,23

	Z119
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	1,09
	-
	1,09

	Z120
	plocha smíšená obytná (SO)
	
	1,35
	-
	1,35

	celkem
	116,44
	6,08
	110,36


Vesměs byly pro výstavbu využity plochy smíšené obytné s výjimkou plochy výroby a skladování - elektrárny fotovoltaické (VS-E), která byla využita v plném rozsahu. Z celkové navržené výměry zastavitelných ploch bylo využito cca 5,2 % ploch. Smíšených obytných ploch bylo navrženo 98,29 ha, zastavěno bylo 3,88 ha, což je cca 4 % těchto ploch.
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

V rámci změny územního plánu aktualizovat hranici zastavěného území tak, aby odpovídala platným ustanovením stavebního zákona a s ohledem na realizovanou výstavbu. Současně aktualizovat vymezení hranic zastavitelných ploch, které byly využity pro výstavbu z části.
B.4
Využití ploch s rozdílným způsobem využití

Územním plánem Tichá jsou vymezeny následující stabilizované a zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití (dle § 3 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), na základě převažujícího využívání území stabilizovaného a požadovaných změn využívání území. Některé z těchto ploch byly, s ohledem na specifické podmínky, charakter území a potřebu upřesnění podmínek využívání ploch, podrobněji členěny:
Plochy smíšené obytné (SO)

Plochy rekreace individuální (R)

Plochy občanského vybavení (OV)

Plochy občanského vybavení - sportovních zařízení (OS)

Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH)

Plochy zemědělské - zahrady (ZZ)

Plochy výroby a skladování (VS)

Plochy prostranství veřejných - zeleně veřejné (ZV)

Plochy prostranství veřejných (PV)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy výroby a skladování - elektrárny fotovoltaické (VS-E)

Plochy smíšené nezastavěného území (SN)

Plochy lesní (L)

Plochy zemědělské (Z)

Plochy vodní a vodohospodářské (VV) 

Plochy přírodní - územního systému ekologické stability (ÚSES)

Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)

Územním plánem Tichá jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy pro výstavbu:

Plochy smíšené obytné (SO)

Plochy občanského vybavení (OV)

Plochy občanského vybavení - sportovních zařízení (OS)

Plochy zemědělské - zahrady (ZZ)

Plochy výroby a skladování (VS)

Plochy prostranství veřejných - zeleně veřejné (ZV)

Plochy prostranství veřejných (PV)

Plochy výroby a skladování - elektrárny fotovoltaické (VS-E)

Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)

ÚP Tichá - zábor půdy dle navrženého způsobu využití zastavitelných ploch
	funkční členění
	zábor půdy  

celkem
	využito (zastavěno)
	nevyužito

	
	ha
	ha
	ha

	SO – plochy smíšené obytné
	98,29
	3,88
	94,41

	OV – plochy obč. vybavení
	1,38
	-
	1,38

	OS – plochy obč. vybavení – sport. zař.
	8,98
	-
	8,98

	VS - plochy výroby a skladování
	8,51
	-
	8,51

	VS-E – plochy výroby a skl.-el. fotovolt.
	2,20
	2,20
	-

	ZZ - plochy zemědělské - zahrady
	6,06
	-
	6,06

	DS – plochy dopr. infrasruktury silniční
	23,15
	-
	23,15

	ZV – plochy pr.veřejných – zeleně veřej.
	1,03
	-
	1,03

	PV – plochy prostranství veřejných
	1,33
	-
	1,33

	návrh celkem
	150,93
	6,08
	144,85


Z celkem 94 vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných bylo zcela zastavěno sedm ploch (Z14, Z15, Z32, Z33, Z35 a Z80) a z části jedenáct ploch (Z2, Z5, Z16, Z27, Z56, Z81, Z97, Z98, Z100, Z102, Z116).
Dále byla zcela využita plocha výroby a skladování - elektrárny fotovoltaické (VS-E) – Z79.
Ostatní plochy dosud využity nebyly.
Podrobněji viz tabulka v oddíle B.3.

B.5
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření

Územním plánem Tichá byly vymezeny veřejně prospěšné stavby:

-
pro dopravu
D 1 -
přeložka silnice I/58 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D81) v úseku mezi Tichou a Vlčovicemi

D 2 -
přeložka silnice I/58 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D81) v úseku mezi Tichou a Lichnovem

D 3 -
přeložka silnice II/483 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D134) v úseku mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Tichou (místní část Žuchov)

D 4 -
přeložka silnice II/483 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D135) v úseku mezi Tichou (místní část Žuchov) a Kunčicemi pod Ondřejníkem

· pro energetiku
· rekonstrukce jednoduchého vedení 400 kV - VVN 403 na dvojité vedení VVN 403-456 (VPS dle ZÚR MSK – E43) - Prosenice – Nošovice – zdvojení vedení 400 kV
Ani jedna z těchto veřejně prospěšných staveb dosud nebyla realizována a záměry nadále trvají. 
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

Prověřit stanovené podmínky pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití a jejich soulad s aktuálním zněním stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Podrobnost nad rámec územního plánu vypustit.
Územní plán Tichá je uvést zejména v oblasti veřejně prospěšných opatření do souladu se ZÚR MSK vzhledem k tomu, že v době zpracování ÚP byl nadřazenou dokumentací ÚPN VÚC Beskydy. Veřejně prospěšné stavby pro dopravu a energetiku jsou v ÚP v souladu se ZÚR MSK.

Dále bude nutno do kapitoly Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a do výkresu Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace zapracovat vymezení územního systému ekologické stability v souladu se ZÚR MSK, tj. regionální biokoridor 547, regionální biocentrum 229 na regionálním biokoridoru 547 a regionální biocentrum 228 na nadregionálním biokoridoru K 144 MB.
B.6
Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona)
Územní plán Tichá byl vydán Zastupitelstvem obce Tichá formou Opatření obecné povahy dne 22.02.2010, které nabylo účinnosti dne 10.03.2010. 

Územní plán Tichá byl zpracován v době platnosti nadřazené dokumentace – ÚPN VÚC Beskydy, ale při jeho zpracování bylo přihlíženo k ZÚR MSK, které byly ve fázi projednávání.

Od doby vydání Územního plánu Tichá došlo k novele stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, které mají dopad, mimo jiné, i na uplatňování územního plánu v praxi. Jde zejména o ustanovení § 43 odstavce 3 stavebního zákona, který uvádí, že územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležící svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. V Územním plánu Tichá se jedná např. o odstupy budov od komunikací, odstupy oplocení pozemků od komunikací (1,5 m), odkazy na ČSN apod. 

Po vydání ÚP Tichá nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426. ZÚR MSK je nutno respektovat v aktuálním platném rozsahu. ZÚR MSK pro obec Tichá zpřesnily zařazení obce do krajinných oblastí a oblastí krajinného rázu. Dále stanovily obecné podmínky na využití území, podmínky a případně kritéria pro rozhodování o změnách v území (podrobněji viz kapitola D. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem). 


Podle ustanovení § 5 odstavce 6 stavebního zákona je obec povinna sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, je obec povinna pořídit změnu územně plánovací dokumentace. 

Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá
Územní plán Tichá je nutno uvést do souladu se ZÚR MSK vzhledem k tomu, že v době zpracování ÚP byl nadřazenou dokumentací ÚPN VÚC Beskydy. Ve vazbě na nadřazenou dokumentaci bude nutno upravit zejména kapitolu Dopravní infrastruktury, Vodního hospodářství, obecné podmínky pro celé správní území obce apod.

Dále bude nutno vyhodnotit zařazení obce Tichá do krajinné oblasti D Podbeskydí, typu krajiny leso-luční a podmínky pro využívání území v této krajinné oblasti a typu krajiny.

B.7
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Povinnost zpracování územních studií byla stanovena pro plochy smíšené obytné plošně větší než 2 ha, nebo pro plochy, kde bylo nutno podrobněji řešit zejména dopravní obsluhu území s ohledem na majetkoprávní vztahy v zastavitelné ploše, tj. pro plochy Z60 (3,69 ha), Z83 (11,12 ha), Z86 (7,80 ha), Z94 (4,99 ha) a Z95 (11,04 ha).

Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, by mělo být vymezeno na každé 2 ha zastavitelných ploch nejméně 1 000 m2 veřejných prostranství (mimo pozemní komunikace) buď v rámci těchto ploch, nebo v plochách navazujících (dostupných v krátkém časovém limitu), což odpovídá 5 % ze 2 ha. 


Termín pro zpracování těchto územních studií byl stanoven do 01.01.2020.

Dosud byly zpracovány územní studie pro zastavitelné plochy a vloženy do evidence o územně plánovací činnosti:

Z83 – I. etapu, která byla schválena dne 28.06.2013,

Z86, která byla schválena dne 20.07.2012,

Z95 – I. etapu, která byly schválena dne 28.06.2013.



V současné době je doporučováno stanovení lhůty pro zpracování územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací na 4 roky. 

Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá
Při zpracování změny ÚP Tichá prověřit stanovené lhůty pro zpracování územních studií pro zastavitelné plochy nebo části ploch, kde dosud nebyla územní studie zpracována, případně prověřit potřebu zpracování těchto studií.
B.8
Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
Doprava

Komunikační síť v řešeném území je tvořena sítí silnic, místních a účelových komunikací.

Silniční síť

Řešeným územím jsou vedeny silnice:

I/58


Rožnov p. R. - Frenštát p. R. - Příbor - Ostrava - Bohumín - Polsko

II/483
Hodslavice - Mořkov - Frenštát pod Radhoštěm - Čeladná - Frýdlant nad Ostravicí

III/48310
Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá

III/4836

Tichá, průjezdná

III/4848

Frýdek - Místek - Frenštát pod Radhoštěm

III/4864

Tichá, průjezdná

Silnice I/58 je vedena západní částí řešeného území, a to od Frenštátu pod Radhoštěm směrem na Kopřivnici a Příbor. Jedná se o komunikaci nadregionálního významu. Řešeným územím je vedena zcela mimo jeho zastavěnou část ve dvoupruhovém směrově nerozděleném uspořádání s poměrně nízkým dopravním zatížením (v porovnání s jinými významnými silnicemi I. třídy), které se i nadále snižuje. V roce 2005 dle výsledků celostátního sčítání dopravy (ŘSD) dosahovalo cca 7,6 tis. motorových vozidel za 24 hod. (mV/24 hod), v roce 2010 pak cca 5,4 tis. motorových vozidel za 24 hod. (mV/24 hod).

Trasa silnice I/58 vykazuje v řešeném i zájmovém území celou řadu dopravních závad. Jedná se o nevyhovující průtah zastavěným sousedním územím Vlčovic a směrově nevyhovující vedení v Lichnově. Z těchto důvodů je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací (Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje  - ZÚR MSK, Aktualizace územně analytických podkladů – ÚAP 2013) plánována přeložka silnice I/58 do nové polohy s nezbytnými úpravami dotčené komunikační sítě. Trasu silnice I/58 je navrženo přeložit do nové polohy, navazující na dopravní řešení územních plánů Kopřivnice i Lichnova v šířkové kategorii odpovídající dvoupruhové směrově nerozdělené (technicky vyšší) kategorii. V ZÚR MSK je pro přeložku silnice I/58 navrženo respektovat koridor v šířce 200 m od osy návrhu a záměr je veden jako veřejně prospěšná stavba pod označením D81. V rámci zpracování Aktualizace ÚAP MSK (2013) byl rozsah tohoto záměru (označení Dis4) prověřen a následně pro zpracování územního plánu doporučeno omezení koridoru a vedení trasy přeložky silnice I/58 dle doporučené varianty A Studie účelnosti a proveditelnosti „Silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm – Vlčovice“ (ŘSD ČR, SHB, a. s. Brno, 2010). Pro její trasu bude v územním plánu vymezena funkční plocha, která bude zahrnovat veškeré významné doprovodné stavby, včetně přeložek sítí technické infrastruktury. 
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá
Do změny územního plánu zapracovat koridor pro přeložku silnice I/58 dle Studie proveditelnosti “Silnice I/58 Frenštát p. Radhoštěm – Vlčovice“ zprac. v listopadu 2010. V rámci změny územního plánu Tichá upřesnit koridor na šířku budoucího ochranného pásma silnice I. třídy, tzn. 50 m od osy na obě strany. Případné návrhové plochy s přípustnou funkcí bydlení a návrhové plochy pro tělovýchovu a sport, které by se nacházely v ochranném pásmu silnice, a u kterých je předpoklad, že budou zasaženy vlivy z provozu dopravy, vyznačit jako podmíněně přípustné z hlediska splnění hygienických limitů z vlivů provozu dopravy. Dopravní obslužnost nových návrhových ploch řešit bez přímého připojení na silnici I. třídy.

Silnice II/483 prochází v krátkém úseku jihovýchodní částí řešeného území. Z hlediska širších dopravních vazeb se však jedná o významnou komunikaci krajského významu, zajišťující především rekreační dopravu podél severního úpatí hlavního hřebenu Beskyd. Její šířkové uspořádání odpovídá dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii s dopravním zatížením cca 4 tis. mV/24 hod.

Průchod silnice II/483 řešeným územím nevykazuje žádné výrazné dopravní závady, ty se vyskytují zejména v sousedním Frenštátu pod Radhoštěm a Kunčicích pod Ondřejníkem. Proto je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZÚR MSK, Aktualizace ÚAP 2013), navržena přeložka silnice II/483 do nové obchvatové polohy vůči Frenštátu pod Radhoštěm s pokračováním na k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem. Tato přeložka prochází ve směru západ – východ jižní částí řešeného území.
V ZÚR MSK je pro záměr přeložky silnice II/483 navrženo respektovat koridor v šířce 200 m od osy návrhu. Navržená přeložka je zde rovněž vedena jako veřejně prospěšná stavba pod označením D134 a D135. V rámci zpracování Aktualizace ÚAP MSK (2013) byl rozsah tohoto záměru (označení Dis37) prověřen a následně doporučena úprava vymezených koridorů s upřesněním vedení trasy přeložky silnice II/483 dle dotčených územních plánů, kde byly pro její trasu vymezeny funkční plochy, zahrnující veškeré významné doprovodné stavby, včetně přeložek sítí technické infrastruktury. 
Silnice III/48310 je územně stabilizovaná, plánována je pouze její rekonstrukce a modernizace (Bílá kniha SSMSK, aktualizace 11/2013).

Silnice III/4848 je v řešeném územně stabilizovaná.

Silnice III/4864 je v řešeném územně stabilizovaná.

Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro cykloturistiku je v řešeném území vyznačena lokální cyklotrasa č. 6008 Frýdlant n. O. – Tichá – Kozlovice – Frýdlant nad Ostravicí, která je vedena po silnicích III/48310 a III/4848. Dále je po silnici I/58 a místní komunikaci (ulice Za střelnicí) vedena cyklotrasa Radhošťská (PG01). V širších vazbách regionu se jedná o cyklostezku spojující Ostravu (Poodří) s Beskydami.

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá na vlastních pozemcích. Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů se v Tiché využívá cca 35 stání v řadových boxových garážích, 3 stání ve vestavěných garážích v bytových domech a až 30 stání na terénu na přilehlých parkovacích plochách, z nichž však některé nejsou jednoznačně určeny (např. u Obecního úřadu). Celkový úhrn odstavných stání je tedy cca 68 míst. 

Odstavování a garážování nákladních vozidel případných soukromých autodopravců je realizováno v rámci vymezených výrobních zón.

Pro parkování osobních automobilů návštěvníků zařízení občanské vybavenosti bylo průzkumem zjištěno na účelově zřízených plochách cca 215 stání pro osobní automobily, z nichž však některé mohou být využita i pro odstavování automobilů obyvatel bytových domů. Do výčtu nejsou zahrnuty parkovací kapacity malého rozsahu (cca do 2 až 3 stání), parkoviště pro zaměstnance uvnitř výrobních a podnikatelských areálů a parkovací místa, která nejsou řádně vyznačena dopravním značením (např. tolerované parkování na jízdních pruzích, parkování u hřiště apod.). Lze tedy konstatovat, že celkem se v Tiché nachází cca 250 parkovacích stání. 
Plochy pro parkování nákladních a speciálních vozidel jsou realizovány v rámci výrobních a podnikatelských areálů.

Zásobování pitnou vodou

Z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj bylo územním plánem navrženo rozšíření stávající vodovodní sítě z východní části Tiché, která je zásobena z přivaděče OOV Nová Ves - Frenštát – Kopřivnice, do severozápadní části, která je zásobena individuálně pomocí studen. Tento záměr je již vybudován.
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá
Prověřit zákres sítí vodovodních řadů dle ÚAP pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, aktualizace 2014.

Likvidace odpadních vod

V centrální části obce Tichá je vybudována jednotná kanalizace v celkové délce cca 0,8 km, která odvádí odpadní vody na stávající ČOV. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV o dvou samostatných jednotkách s kapacitou 228 m3/den, 1250 EO. Územním plánem je navrženo rozšíření stávající jednotnou kanalizaci zakončenou na obecní ČOV o nové stoky kombinované (gravitační, tlakové a podtlakové) splaškové kanalizace. Pro napojení veškeré zástavby na stávající ČOV ji bude potřeba rekonstruovat na kapacitu cca 2000 EO.
ČOV nemá stanoveno ochranné pásmo. Provoz a údržbu kanalizace a ČOV zajišťuje SmVaK Ostrava a. s. – oblast Nový Jičín. V lokalitě rodinných domů poblíž hřiště je vybudována kanalizace oddílná. Splašková kanalizace v délce cca 1,7 km je zaústěná na stávající ČOV, dešťová kanalizace v délce cca 3 km je zaústěná do Tichávky. Likvidace splaškových odpadních vod ze zbývající části obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje v septicích, žumpách a domovních ČOV. Ty mají přepady zaústěny do dešťové kanalizace, povrchových příkopů, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

Navržená kanalizace v jižní části obce Tichá bude zakončena na stávající centrální mechanicko-biologické ČOV v Tiché a navržená kanalizace v jižní části bude zakončena na centrální mechanicko-biologické ČOV v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm.

Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá
Prověřit zákres kanalizačních řadů dle ÚAP pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, aktualizace 2014.

Zásobování plynem

Obec Tichá je plošně plynofikována středotlakým rozvodem plynu, s výjimkou místní části Žuchov. Místní plynovodní síť je vybudována jako středotlaká v tlakové hladině do 0,3 MPa. Do jižní část území okrajově zasahuje nízkotlaká plynovodní síť Frenštátu pod Radhoštěm.
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá
Prověřit zákres středotlakého plynovodu dle ÚAP pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, aktualizace 2014.

Zásobování elektrickou energií

Územním plánem je převzat záměr na rekonstrukci jednoduchého vedení 400 kV - VVN 403 na dvojité vedení VVN 403-456- Prosenice – Nošovice (dle ZÚR MSK veřejně prospěšná stavba označená č. E43). Tento záměr nebyl dosud realizován.

Stávající zásobování elektrickou energií je, dle informace obce, vyhovující.
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá
Prověřit zákres síti pro zásobení obce elektrickou energií ÚAP pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, aktualizace 2014.

B.9
Požadavky na změnu územního plánu


Obec Tichá neuplatnila u pořizovatele (MěÚ Frenštát pod Radhoštěm) od doby účinnosti územního plánu další požadavky na změnu územního plánu. 
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá
Prověřit případné záměry obce a občanů na změnu územního plánu.
C.
PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ


Územně analytické podklady pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm (dále jen "ÚAP") byly pořízeny v souladu s § 25 – 29 stavebního zákona. Aktualizace ÚAP jsou zpracovávány co 2 roky. Problémy k řešení ve správním území obce Tichá byly převzaty z analýzy území ÚAP aktualizovaných v roce 2012.
Dle ÚAP jsou na území obce tyto významné limity:

· Poddolovaná územ

· Staré důlní dílo
· Sesuvná území

· Přírodní park Podbeskydí
· Maloplošné chráněné území – PP Travertinové kaskády
· Regionální biokoridor

· Regionální biocentrum

· Lokální biokoridor 

· Lokální biocentrum

· Elektrické vedení zvláště vysokého napětí

Záměry na provedení změn v území – Výkres záměrů ÚAP

Záměry dopravní silniční a technické infrastruktury

	Označení záměru ve výkresu
	Název, charakteristika
	Zdroj
	Označení záměru v ZÚR
	Dotčené obce na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
	Význam

	Z1
	I/58 Kopřivnice – Frenštát p. R., přeložka dvoupruhové směrově nedělené silnice 
I. třídy
	ZÚR MSK
	D81
	Lichnov, Tichá
	Nadmístní

	Z4
	II/483 Frenštát p. R., severní obchvat města pomocí přeložky dvoupruhové směrově nedělené silnice II. třídy
	ZÚR MSK
	D134
	Lichnov, Frenštát pod Radhoštěm,  Tichá
	Nadmístní

	Z5
	II/483 Frenštát p. R. -  Kunčice p. O., přeložka dvoupruhové směrově nedělené silnice II. třídy
	ZÚR MSK
	D135
	Tichá
	Nadmístní

	Z7
	Prosenice – Nošovice – zdvojení vedení 400 kV, rekonstrukce stávajícího jednoduchého vedení 400 kV - VVN 403 Prosenice – Nošovice na dvojité vedení VVN 403 – 456
	ZÚR MSK
	E43
	Bordovice, Lichnov, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Veřovice
	Nadmístní

	Z8
	Rozvojový záměr elektrického vedení společnosti ČEZ distribuce
	--
	--
	Bordovice, Lichnov, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá
	Nadmístní

(dle ÚAP místní)


Urbanistické záměry
	Označení záměru ve výkresu
	Název, charakteristika
	Zdroj
	Označení záměru v ZÚR
	Dotčené obce na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
	Význam

	Z10
	Návrh ochranného pásma hřbitova/krematoria
	podle zák.
	-
	Bordovice, Lichnov, Tichá, Veřovice
	Místní


Výřez z výkresu záměrů ÚAP – aktualizace 2012

[image: image2.emf]
Urbanistické, hygienické a environmentální závady dle ÚAP

1) Stanovené záplavové území vodního toku Tichávky zasahuje do zastavěného území obce. Aktivní zóna stanoveného záplavového území je vymezena převážně v hranicích vodního toku na základě realizovaných protipovodňových opatření.

2) Silnice I. třídy prochází stanoveným záplavovým územím vodního toku Lubina.

3) Silnice I. třídy křižuje nadregionální biokoridor.

4) Ve stanoveném záplavovém území jsou navrženy v zastavěném území (v prolukách) plochy zemědělské – zahrady.

Výřez z výkresu záměrů ÚAP – aktualizace 2014

[image: image3.emf]
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Problémy k řešení dle Rozboru udržitelného rozvoje území pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm – aktualizace 2012 a aktualizace 2014
Obecné problémy

1) Do části zastavěného území zasahuje stanovené záplavové území včetně aktivní zóny – nutno se zaměřit na lokalizaci protipovodňových opatření a opatření k zadržování vody v území.

2) V záplavovém území nenavrhovat plochy pro novou výstavbu s výjimkou výjimečných a zvlášť odůvodněných případů.

3) V obci se nachází území ekologického rizika - stará ekologická zátěž Pružiny (v severní části území na zemědělské půdě, zcela mimo zástavbu. 

4) Nedostatečné odkanalizování zastavěných okrajových částí obce.

5) Upřesnit vymezení územního systému ekologické stability ve vazbě na ZÚR MSK.
Environmentální pilíř

1. V ÚPD vytvářet územní podmínky pro optimalizaci nakládání s odpady (separace, využívání, likvidace) na území kraje - postupné vytváření regionálního integrovaného systému odpadového hospodářství. 
2. Vymezení ploch pro vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálním odpadem tak, aby bylo dosaženo postupného omezení BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) ukládaného na skládky, podpora výstavby biofermentačních jednotek na zpracování komunálního odpadu. 

3. Při vymezování a zpřesňování koridorů pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury minimalizovat zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD a zábory zemědělské půdy.

4. V rámci ÚPD minimalizovat negativní dopady v souvislosti s plánovanou zástavbou a rozvojem rekreačních a dalších aktivit. Využívat stávající plochy vyjmuté z ZPF a navracet po rekultivaci plochy zpět do ZPF.

5. Zaměřit se na možnosti zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro ochranu přírody). 

Sociální pilíř
Pro obec Tichá nejsou definovány problémy.

Ekonomický pilíř
V SO ORP Frenštát pod Radhoštěm došlo v letech 2007 – 2010 k poklesu počtu obsazených pracovních míst o 1087.
· Prostředky územního plánování usilovat o vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání (plochy smíšené výrobní, příp. plochy výroby a skladování podle § 11 a 12, nebo plochy zemědělské podle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů).

· Transformace nevyužitých, nebo nevhodně užívaných částí území prostředky územního plánování na plochy pro rozvoj podnikání – viz § 11, 12 a 14 výše uvedené vyhlášky. Vymezení vhodných ploch a příprava pozemků (zainvestování), včetně vytvoření infrastruktury pro podporu příchodů investorů vytvářejících nová pracovní místa v regionu.

Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

Prověřit limity v území dle ÚAP pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, aktualizace 2014 včetně problémů k řešení.
Níže uvedené limity území jsou zobrazeny v územním plánu v Koordinačním výkrese včetně ložisek nerostných surovin zasahujících do správního území obce Tichá.

Limity vymezené ÚP Tichá – prověřit jejich platnost

-
ochranné pásmo silnic II. a III. třídy v šířce 15 m od osy komunikace mimo souvisle zastavěné území, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

-
rozhledová pole silničních křižovatek dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

-
ochranná pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, vymezená pro celé správní území Tiché. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské a ubytovací správy Brno:


-
výstavba souvislých kovových překážek


-
výstavba větrných elektráren


-
stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem


-
stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení

-
ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm vč. 1,5 m, u řadů nad průměr 500 mm 2,5 m od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

-
ochranné pásmo přivaděče vody Ostravského oblastního vodovodu DN 600 Nová Ves – Frenštát pod Radhoštěm – Červený Kámen – 6 m od osy potrubí na obě strany stanovené rozhodnutím č. j. VLHZ-790/89-235/Hr ze dne 24.04.1989 

-
ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodiče) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje v závorce platí pro vedení postavená před rokem 1995:




u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně






20 m (25 m)




u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně






15 m (20 m)




u napětí nad     1 kV do   35 kV včetně:





pro vodiče bez izolace











7 m (10 m)





pro vodiče s izolací základní









2 m





pro závěsná kabelová vedení









1 m




u stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV



7 m od zařízení



u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV




2 m od zařízení




u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV


1 m od obestavění

-
ochranná pásma plynovodů (vzdálenost od okraje potrubí) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů:



















BP



OP




pro VTL plynovod do DN 250




20 m



4 m




pro VTL plynovod (do DN 100)




15 m



4 m




pro STL a NTL plynovody










1 m

· ochranné pásmo u podzemních komunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

· ochrana ložisek nerostných surovin - Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje území se zvláštními podmínkami geologické stavby podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona ČNR č. 543/1991

Chráněné ložiskové území:

14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, surovina uhlí černé, zemní plyn;

21690002 Tichá, surovina – uhlí černé, zemní plyn;

14430000 Trojanovice, surovina – zemní plyn;

Výhradní ložiska:

317190000 Mořkov-Frenštát, stav využití – dosud netěženo, surovina – uhlí černé;

321690003 Kopřivnice-Tichá, stav využití – současná z vrtu, surovina – uhlí černé, zemní plyn;

314430100 Frenštát-západ a východ, stav využití – dosud netěženo, surovina – zemní plyn;

314420000 Frenštát-východ, stav využití – dosud netěženo, surovina – uhlí černé;

314430000 Frenštát-západ, stav využití – dosud netěženo, surovina – uhlí černé;

321690002 Kopřivnice-Tichá, stav využití – současná z vrtu, surovina – uhlí černé, zemní plyn;

Poddolovaná území:

4522 Tichá na Moravě 1, rozsah – ojedinělá, surovina – železné rudy;

4533 Kozlovice 5-Tichá, rozsah – ojedinělá, surovina – železné rudy;

4521 Tichá na Moravě 2, rozsah – ojedinělá, surovina – železné rudy;

4524 Tichá na Moravě 3-Tížová, rozsah – ojedinělá, surovina – železné rudy;

4526 Tichá na Moravě 4, rozsah – ojedinělá, surovina – železné rudy;

Dobývací prostory – těžené:

40038 Tichá, nerost – zemní plyn;

Dobývací prostory – netěžené:

20072 Trojanovice, nerost – černé uhlí;

Podle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Frýdek - Místek, zpracované OKD, a. s. IMGE, o. z. v červnu 1997, leží celé správní území v území mimo vlivy důlní činnosti, v ploše C2.

-
sesuvná území - Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo prostřednictvím Geofondu ČR, podle § 13 zákona č. 62/1998 ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., grafickou část registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací (září 1999):

3522 Tichá, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 1975;

3526 Tichá, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 1975;

3501 Tichá na Moravě, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 2008;

3502 Tichá na Moravě, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 2008;

3503 Tichá, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 1975;

3505 Tichá, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 1975;

3504 Tichá na Moravě, sesuv aktivní, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 2008;

6659 Tichá na Moravě, sesuv aktivní, rok pořízení záznamu 2000, aktualizace 2008;

6660 Tichá na Moravě, sesuv aktivní, rok pořízení záznamu 2000, aktualizace 2008;

-
ochranné pásmo hřbitova - zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
Ochranné pásmo hřbitova nebylo stanoveno územním rozhodnutím. V ÚP Tichá je vymezeno OP v šířce 100 m v souladu se zákona č. 256/2001 Sb. 

· ochrana přírody a krajiny - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR, kterou se provádí některá ustanovení zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Územní systém ekologické stability:

nadregionální biokoridor, regionální biokoridor, regionální biocentrum, lokální biokoridor a lokální biocentrum;

registrované významné krajinné prvky:
- 3205 Skalní výchoz bašských pískovců















- 3207/1-2 Selské lomy na Tichavské Hůrce















- 3210 Údolnicová louka 















- 3213 Louky a pastvina na svazích T. Hůrky















- 3214 Pastevní areál „Pružinky“ 















- 32142 Strážka – dálkový výhled















- 32143 „Hola“ – krajinářský výhled

maloplošné chráněné území: - PP Travertinové kaskády

ochrana krajinného rázu: - přírodní park Podbeskydí

-
ochrana lesních pozemků - zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů; vzdálenost 50 m od hranice pozemku lesa

-
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
V obci Tichá je jako území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů evidováno středověké a novověké jádro obce.

V tomto území je ve smyslu odst. 2 § 22 zák. č. 20/1987 Sb., s dostatečným časovým předstihem písemně ohlásit zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a následně umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle odst. 1 § 22 zák. č. 20/1987 Sb. Odborný archeologický dohled je nezbytný již při skrývkách orniční vrstvy, v opačném případě hrozí poškození archeologických nálezů, které jsou dle povahy jejich nálezových okolností majetkem obce, kraje či státu.

V obci Tichá jsou evidovány tyto nemovité kulturní památky:

53644/8-1689/1
krucifix na p. č. 190 u vstupu na hřbitov;

45789/8-1690
boží muka p.č. 2506/1, u silnice 4848;

25437/8-1555
sousoší Smuteční píseň na hřbitově naproti hlavního vstupu p. č. 1831.

Návrh nemovitostí na kulturní památky v obci Tichá: 

· areál usedlosti č. p. 9, parc. č. 902,

· roubený dům č. p. 10, parc. č. 888,

· špýchar u č. p. 020, parc. č. 951,

· zděný dům č. p. 27, parc. č. 1193,

· dům č. p. 33, parc. č. 1044,

· zděný dům č. p. 50, parc. č. 987,

· stodola u č. p. 53, parc. č. 970,

· prkenná stodola u č. p. 59, parc. č. 921,

· roubená stodola u č. p. 62, parc. č. 892,

· špýchar u č. p. 73, parc. č. 768,

· zděný a roubený dům č. p. 79, parc. č. 689,

· zděný dům č. p. 83, parc. č. 587,

· roubený dům č. p. 90, parc. č. 366,

· stodola u č. p. 93, parc. č. 1629,

· roubený dům č. p. 94, parc. č. 326,

· roubená chalupa č. p. 177, parc. č. 681,

· roubená chalupa č. p. 189, parc. č. 754,

· areál usedlosti č. p. 201, parc. č. 1314,

· roubený dům č. p. 214, parc. č. 917,

· roubená chalupa č. p. 236, parc. č. 687,

· roubený dům č. p. 251, parc. č. 875,

· roubený dům č. p. 256, parc. č. 1034.

Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

Záplavové území vymezené v Územním plánu Tichá Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  ŽPZ/10970/04 a ŽPZ/10970/03 ze dne 11.03.2004, kterým byla stanovena záplavová území vodního toku Tichávka v km 0,000 – 11,345 a Lubina km 24,464 – 28,670 a vymezeny aktivní zóny stanovených záplavových území.

nahradit aktuálním záplavovým územím stanoveným pro vodní tok Tichávky a Lubiny:

Záplavové území Lubiny s vymezením aktivní zóny stanovil KÚ Moravskoslezského kraje rozhodnutím dne 22.07.2011, č. j. MSK 61439/2011.

Záplavové území Tichávky s vymezením aktivní zóny v ř. km 0,000 – 3,000 a 5,900 – 11,345 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje rozhodnutím dne 11.03.2004, č.j. ŽPZ/10970/03 a v ř. km 3,000 – 5,900 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje rozhodnutím dne 19.07.2010, č. j. MSK 86787/2010.

Prověřit, zda aktualizované záplavové území nezasahuje do zastavitelných ploch.

V případě, že v době zpracování změny územního plánu již bude stanoveno záplavové území vodního toku Malý Bystrý potok, zapracovat toto záplavové území do ÚP a prověřit zda nezasahuje do zastavitelných ploch.

Zastavitelné plochy v záplavovém území vypustit s výjimkou výjimečných a zvlášť odůvodněných případů (v souladu nadřazenou dokumentací – PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1)

D.
VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

D.1
Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje

Správní území obce Tichá není Politikou územního rozvoje ČR 2008 zařazeno do rozvojové nebo specifické oblasti. Z toho vyplývá, že ve správním území obce se nepředpokládá dynamický rozvoj. Ve správním území obce Tichá je tedy nutno respektovat úkoly stanovené v kapitole „Republikové priority“, které jsou dále upřesněny v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (viz text dále). Dne 15. dubna 2015 byla schválena usnesením vlády České republiky Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. Je tedy nutné prověřit soulad s aktualizovanou Politikou územního rozvoje ČR.
Republikové priority dle PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 - Úkoly pro územní plánování: 

Při řešení ÚP Tichá byly respektovány republikové priority dle PŮR ČR, kterými jsou:


-
ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, bránit upadání 
venkovské krajiny

Územním plánem jsou stanoveny podmínky na ochranu kulturních hodnot území, zejména nemovitých kulturních památek. Dále jsou respektovány přírodní hodnoty území, které jsou doplněny návrhem územního systému ekologické stability. Návrhem řešení jsou rozvíjeny civilizační hodnoty území a to vymezením vhodných zastavitelných ploch včetně návrhu nezbytné dopravní a technické infrastruktury. 
-
při plánování rozvoje venkovských sídel a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru pro zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny 


-
předcházet segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel



Vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území a stanovením podmínek pro způsob využívání stabilizovaných a zastavitelných ploch je předcházeno segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.


-
při zpracování územně plánovací dokumentace upřednostnit komplexní řešení před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 
stav i hodnoty území



Územní plán Tichá řeší celé správní území obce s ohledem na udržitelný rozvoj území, soudržnost společenství obyvatel a hospodářský rozvoj při zachování kvalitního životního prostředí a významných kulturních i přírodních hodnot území. Viz podkapitoly kapitoly: 
4) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty.


-
vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných (nevyužívaných areálů), 
hospodárně využívat zastavěné území, zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy)



Stávající výrobní areály jsou zařazeny do ploch výroby a skladování a jsou využívány pro služby a výrobu. Stanovením podmínek pro využívání ploch v krajině (neurbanizovaných) je zajištěna ochrana nezastavěného území.


-
rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit (s ohledem na ochranu životního prostředí, přírody 
a krajiny...);



Územním plánem Tichá jsou navrženy rozsáhlejší plochy pro rozvoj zástavby zejména v jižní části správního území obce, v návaznosti na zástavbu ve Frenštátě pod Radhoštěm, které by mohly ovlivnit charakter krajiny. Jde o plochy pro výstavbu obytnou a liniovou stavbu dopravní infrastruktury silniční pro realizaci přeložky silnice II/483.

-
vymezit a chránit ve spolupráci s obcí před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně;



Územním plánem jsou vymezeny jako plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné pozemky se vzrostlou zelení situované v centrální části zástavby.
-
vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v různých formách (např. 
cykloturistiku, agroturistiku, poznávací turistiku...);


-
vytvářet podmínky pro zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury při zachování 
prostupnosti krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny;



Územním plánem je vymezena stávající cyklotrasa č. 6008. Územním plánem je navrženo doplnění dalších cykloturistických tras (viz výkres 3. Doprava a textová část odůvodnění, kapitola 4.6.2 Provoz chodců a cyklistů).


-
vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod, 
v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody;



Územním plánem je stanoveno procento zastavitelnosti pozemků v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití s důvodu umožnění zasakování dešťových vod. 


-
úroveň technické infrastruktury koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou 
kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Byly prověřeny kapacity stávající technické infrastruktury a navrženy opatření za účelem zachování vysoké kvality života i v následujících letech.

Lze tedy konstatovat, že ÚP Tichá je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008.
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

Prověřit soulad ÚP Tichá s republikovými prioritami územního plánovaní pro zajištění udržitelného rozvoje stanovenými Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. ve Změně č. 1 .
V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 je obec Tichá vymezena jako součást SOB2 Specifické oblasti Beskydy. V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje není obec Tichá zařazena do žádné specifické oblasti ani do rozvojové oblasti nebo do rozvojové osy. V pořizované aktualizaci ZÚR MSK je obec Tichá zařazena do rozvojové oblasti nadmístního významu OB N1 Podbeskydí.

D.2
Vyhodnocení souladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Územní plán Tichá byl zpracován v roce 2010 v souladu s ÚPN VÚC Beskydy.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426, a nabyly platnosti dne 04.02.2011.

Správní území obce Tichá není V ZÚR MSK zařazeno do rozvojové nebo specifické oblasti.
Výřez z výkresu Výkres uspořádání kraje (ZÚR MSK)
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Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 je obec Tichá vymezena jako součást SOB2 Specifické oblasti Beskydy. V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje není obec Tichá zařazena do žádné specifické oblasti ani do rozvojové oblasti nebo do rozvojové osy. V pořizované aktualizaci ZÚR MSK je obec Tichá zařazena do rozvojové oblasti nadmístního významu OB N1 Podbeskydí.

Výřez z výkresu Plochy a koridory nadmístního významu, 
ÚSES a územní rezervy (ZÚR MSK)
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Na území obce Tichá zasahují veřejně prospěšné stavby:

-
trasa VVN 403 (400 kV) Nošovice – Prosenice a její ochranné pásmo 25 m od krajního vodiče (E43) - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, označená E1

-
přeložka silnice I/58 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D81) v úseku mezi Tichou a Vlčovicemi - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace označená D1

-
přeložka silnice I/58 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D81) v úseku mezi Tichou a Lichnovem - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace označená D2

-
přeložka silnice II/483 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D134) v úseku mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Tichou (místní část Žuchov) - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace označená D3
-
přeložka silnice II/483 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D135) v úseku mezi Tichou (místní část Žuchov) a Kunčicemi pod Ondřejníkem - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, označená D4.
Na území obce Tichá zasahují veřejně prospěšná opatření

· územní systém ekologické stability - nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou sice v ÚP Tichá vymezeny, ale je nutno uvést toto vymezení do souladu se ZÚR MSK a vymezit ÚSES jako veřejně prospěšná opatření.
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

Změnou územního plánu budou doplněna veřejně prospěšná opatření pro územní systém ekologické stability s ohledem na vymezený ÚSES v územních plánech sousedících obcí:

· regionální biokoridor 547, 
· regionální biocentrum 229 na regionálním biokoridoru 547,
· nadregionální biokoridor K 144 MB,
· regionální biocentrum 228 na nadregionálním biokoridoru K 144 MB.
ZÚR MSK je území obce Tichá zařazeno do krajiny leso – luční, krajinné oblasti Podbeskydí.

Výřez výkresu Oblasti se shodným krajinným typem (ZÚR MSK)
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Zásady pro rozhodování o změnách v území jsou ZÚR MSK stanoveny pro krajinu leso-luční takto:

-
zachovat vyvážený poměr ploch lesních a trvalých travních porostů,

-
zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých 

travních porostů,
Územním plánem Tichá je navržen zábor 35,45 ha trvalých travních porostů a 6,30 ha zahrad. Velké celky zemědělsky obhospodařované půdy byly respektovány.

-
pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného -
území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území 
při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek ochrany 
přírodních a kulturních hodnot krajiny,

Část zastavitelných ploch je vymezena v prolukách v zastavěném území. Omezení pro novou výstavbu v zastavěném území vyplývají také ze stanoveného záplavového území vodního toku Tichávky. Vzhledem k tomu, že vhodných ploch pro další výstavbu v zastavěném území není dostatek, byly vymezeny zastavitelné plochy také mimo hranici zastavěného území, převážně však v přímé návaznosti na plochy již zastavěné.

-
o umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů rozhodovat výhradně na základě vyhodnocení únosnosti krajiny,
Územním plánem Tichá jsou navrženy plochy pro rozvoj sportovních zařízení na plochách občanského vybavení – sportovních zařízení. Navržena je plocha pro rozšíření sportovního areálu v blízkosti centra obce, dále plocha pro rozšíření sportovního areálu (fotbalového hřiště) a plochy občanského vybavení - sportovních zařízení (OS) pro zimní sporty (sjezdovky s vlekem) v západní části obce.
-
respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího 
obrazu sídla,
-
chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodných vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

Řešením územního plánu je respektována struktura sídla, její architektonické a urbanistické znaky. Veřejně prospěšná stavba pro energetiku - rekonstrukce jednoduchého vedení 400 kV - VVN 403 na dvojité vedení VVN 403-456, označená v ZÚR MSK č. E43 nevyvolá novou liniovou stavbu v krajině. Významnějšími liniovými stavbami v krajině bude stavba přeložky silnice I. třídy v severozápadní části území a přeložka silnice II. třídy v jižní části území (v ZÚR MSK stavby označené č. D81, D81, D134, D135)
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá


ÚP Tichá byl vydán v souladu s ÚPN VÚC Beskydy. Vzhledem k tomu, že veřejně prospěšné stavby zasahující na území obce Tichá byly převzaty do ZÚR MSK z ÚPN VÚC Beskydy, byly tyto již zapracovány a upřesněny nad katastrální mapou v ÚP Tichá s výjimkou územního systému ekologické stability, který bude nutno upravit do souladu se ZÚR MSK. 

Územní systém ekologické stability je nutno vymezit také jako veřejně prospěšné opatření.

ZÚR MSK je území obce Tichá zařazeno do typu krajiny leso – luční, krajinné oblasti Podbeskydí. Změnou č. 1 bude vyhodnocen soulad řešení se zařazením obce do oblasti krajiny a typu krajiny.
E.
PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Od doby zpracování ÚP Tichá došlo ke změně podmínek, za kterých byl ÚP Tichá vydán (novela stavebního zákona a jeho vyhlášek), vydání ZÚR MSK, aktualizace ÚAP pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm včetně limitů majících vliv na možný rozvoj zástavby.

Koncepce rozvoje území obce vycházela z prognózy vývoje bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2025), která se opírala o komplexní zhodnocení podmínek řešeného území. Demografickým rozborem územního plánu je předpokládán mírný nárůst počtu obyvatel na 1800 a výstavba cca 4 - 5 nových bytů ročně.
Počet obyvatel v obci mírně narůstal od roku 2001 do roku 2012, poslední tři roky stagnuje. Počet bytů realizovaných v jednotlivých letech kolísá, od doby nabytí platnosti ÚP v roce 2010 bylo průměrně realizováno 7 bytů ročně, což je nad odhadem v ÚP.

V obci Tichá je územním plánem předpokládána realizace cca 80 bytů v rodinných domech do roku 2025na vymezených zastavitelných plochách.
Rozsah a kapacita nově navržených ploch v územním plánu by měly vytvořit převis nabídky. Důvodem je efektivní fungování trhu s pozemky, kdy je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšovala potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky sloužící regulaci cen pozemků.
Plochy určené pro rozvoj obytné výstavby - navržené zastavitelné plochy smíšené obytné (SO) měly celkovou rozlohu 98,29 ha včetně převisu nabídky. Předpokladem bylo, že pro výstavbu bytů bude využito přibližně 50 % z těchto ploch, tj. 49,15 ha, což umožní výstavbu cca 245 RD při předpokládané výměře 2000 m2/RD. Územním plánem byl navržen výrazný převis nabídky ploch i vzhledem k předpokládanému rozsahu obytné výstavby.


Na části vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných mohou být realizovány další stavby související s touto funkční plochou, tj. zařízení občanského vybavení včetně maloplošných a dětských hřišť, veřejné zeleně, služeb apod. Součástí těchto ploch budou také plochy pro dopravní obsluhu jednotlivých lokalit, chodníky, atd. Využití části ploch bude omezeno ochrannými pásmy sítí technické infrastruktury a stavbami pro dopravu. Část ploch nebude využita z důvodu vlastnických vztahů. 

Od doby nabytí účinnosti ÚP Tichá (v letech 2010 až 2013) byla realizována výstavba 34 bytů v rodinných domech na zastavitelných plochách smíšených obytných. Z navržené celkové výměry zastavitelných ploch bylo využito cca 5,2 % ploch. Smíšených obytných ploch bylo navrženo 98,29 ha, zastavěno tedy bylo 3,88 ha ploch, což je cca 4 % těchto ploch. Podrobněji viz kapitola B.2 a B.3.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že navržené zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou zatím více než dostatečné také vzhledem k tomu, že v současné době je doporučován převis nabídky zastavitelných ploch pro výstavbu bytů ve výši cca 20 %. S ohledem na toto doporučení je možné zvážit přeřazení některých zastavitelných ploch, u kterých je předpoklad, že nebudou v následujících cca 10 letech využity pro výstavbu, do ploch územních rezerv.
Úkol pro Změnu č. 1 ÚP Tichá

Provést revizi zastavitelných ploch a na základě dohody se zástupcem obce vhodné plochy, které nebyly pro výstavbu využity v rámci změny z ÚP vyřadit nebo přeřadit do ploch územních rezerv.
F.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TICHÁ V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY
Pro Změnu č. 1 ÚP Tichá je zpracován návrh zadání v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, který byl projednán v souladu se stavebním zákonem jako součást Zprávy o uplatňování Územního plánu Tichá, upraven na základě výsledku projednání a následně předložen ke schválení Zastupitelstvu obce Tichá. Na základě schváleného zadání bude zpracována Změna č. 1 ÚP Tichá. 

Toto zadání je doloženo jako příloha Zprávy o uplatňování Územního plánu Tichá

Obsah zadání

a)
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

a.1)
Požadavky na urbanistickou koncepci

1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

2)
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

3)
Požadavky na rozvoj území obce

a.2)
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury

a.3)
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny

b)
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

c)
Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

d)
Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
e)
Požadavky na zpracování variant řešení

f)
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu jeho vyhotovení

g)
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Změna ÚP zachová v grafické části členění ÚP Tichá, textová část výroku bude upravena do souladu s platným zněním přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Do zadání byly zapracovány výše uvedené úkoly pro Změnu č. 1 Územního plánu Tichá vzešlé z výsledku projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Tichá. 
g)
Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Krajský úřad přihlédl ke skutečnosti, že příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit. Změna č. 1 nemusí být vyhodnocena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
H)   Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny č. 1 ÚP Tichá.

Změna č. 1 ÚP Tichá bude zpracována bez variant řešení.

I)
Návrh pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny B až E vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu.

Na základě vyhodnocení skutečností uvedených pod písmeny B až E je konstatováno, že není nutné pořízení nového územního plánu, ale je nezbytné pořízení jeho změny, v rámci které bude územní plán uveden do souladu s nadřazenou republikovou a krajskou dokumentací. 

J.
POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY

Ve vyhodnocení uplatňování Územního plánu Tichá nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto nejsou stanoveny požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.

V rámci změny územního plánu budou prověřeny zastavitelné plochy vymezené územním plánem a stanoveny podmínky pro jejich využívání v případě, že jsou situovány v ochranném pásmu silnice.

K.
 NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Obec neuplatnila žádné požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

H.
ZÁVĚR

Tato Zprava o uplatňování Územního plánu Tichá v uplynulém období od jeho vydání do současné doby ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu obce Tichá byla projednána přiměřeně dle § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona (tzn. s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností). Zprávu, která byla doplněna a upravena na základě projednání předkládá pořizovatel Zastupitelstvu obce Tichá ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona. 

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování Územního plánu Tichá

Návrh zadání pro Změnu č. 1 Územního plánu Tichá

zpracovaný na základě § 47 zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s § 11 a přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, projednaný jako součást Zprávy o uplatňování Územního plánu Tichá.

Pořizovatel:
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánovaní 

Obsah zadání

a)
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

a.1)
Požadavky na urbanistickou koncepci

1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

2)
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

3)
Požadavky na rozvoj území obce

a.2)
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury

a.3)
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny

b)
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

c)
Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

d)
Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
e)
Požadavky na zpracování variant řešení

f)
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu jeho vyhotovení

g)
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

a)
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

a.1)
Požadavky na urbanistickou koncepci

1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, (schválena usnesením vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276)

Politika územního rozvoje ČR stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry, tj. provádí základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí.


Z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1: 
Změnou č. 1 ÚP Tichá vyhodnotit soulad s dále uvedenými republikovými prioritami územního plánování ve vazbě na zajištění udržitelného rozvoje území

· Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

· Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

· Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

· Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 
stav i hodnoty území.

· Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

· Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

· Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence schopnost.

· Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

· Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu; vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systému ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny; v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajin a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

· Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména pro umisťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

· Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

· Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), pří zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožní celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

· Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umisťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně. Zmirňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic i. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

· Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistikou).

· Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

· Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

· Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

· Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídlení struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupností obcí, které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.

· Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.

· Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

· Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku pitné vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak,aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti.

· Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajišťování bezpečného zásobování území energiemi.
· Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Změnou č. 1 ÚP Tichá vyhodnotit soulad se zařazením obce Tichá do specifické oblasti Beskydy
V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 je obec Tichá vymezena jako součást SOB2 Specifické oblasti Beskydy. V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje není obec Tichá zařazena do žádné specifické oblasti ani do rozvojové oblasti nebo do rozvojové osy. V pořizované aktualizaci ZÚR MSK je obec Tichá zařazena do rozvojové oblasti nadmístního významu OB N1 Podbeskydí. 

Změnou ÚP bude nutno prověřit, do které rozvojové nebo specifické oblasti bude obec zařazena. 

Požadavky vyplývající se Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

a) Vyhodnotit soulad se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426, a nabyly platnosti dne 04.02.2011 s ohledem na skutečnost, že ÚP Tichá byl vydán v souladu v té době platným ÚPN VÚC Beskydy.

· vyhodnotit soulad ÚP Tichá s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje

· vyhodnotit soulad ÚP Tichá s upřesněním podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území

· prověřit vymezení veřejně prospěšných staveb zasahujících na území obce Tichá

-
trasu VVN 403 (400 kV) Nošovice – Prosenice a její ochranné pásmo 25 m od krajního vodiče (E43) - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, označená E1

-
přeložku silnice I/58 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D81) v úseku mezi Tichou a Vlčovicemi - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace označená D1

-
přeložku silnice I/58 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D81) v úseku mezi Tichou a Lichnovem - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace označená D2
-
přeložku silnice II/483 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D134) v úseku mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Tichou (místní část Žuchov) - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace označená D3
-
přeložku silnice II/483 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D135) v úseku mezi Tichou (místní část Žuchov) a Kunčicemi pod Ondřejníkem - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, označená D4.
· územní systém ekologické stability - nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou sice v ÚP Tichá vymezeny, ale je nutno uvést toto vymezení do souladu se ZÚR MSK a vymezit ÚSES jako veřejně prospěšná opatření.
· vymezit v souladu se ZÚR MSK veřejně prospěšné opatření - územní systém ekologické stability
· územní systém ekologické stability - nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou sice v ÚP Tichá vymezeny, ale je nutno uvést toto vymezení do souladu se ZÚR MSK a vymezit ÚSES jako veřejně prospěšná opatření:

· regionální biokoridor 547, 
· regionální biocentrum 229 na regionálním biokoridoru 547,
· nadregionální biokoridor K 144 MB,
· regionální biocentrum 228 na nadregionálním biokoridoru K 144 MB.
· Respektovat zařazení obce Tichá do krajiny leso-luční, krajinné oblasti Podbeskydí, vyhodnotit soulad navrženého způsobu využívání urbanizovaného území a krajiny s podmínkami stanovenými ZÚR MSK pro uvedenou krajinnou oblast a krajinu. 

2)
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

· prověřit úkoly stanovené pro řešení v územním plánu v ÚAP, zejména s ohledem na změnu stanoveného záplavového území vodního toku Tichávky a Lubiny, včetně již realizovaných protipovodňových opatření, problematiku komunálního odpadu, zátěže v oblasti životního prostředí (např. hlukem, prachem apod.). Odůvodnit případné úpravy v návrhu řešení ÚP ve vztahu k těmto úkolům.

· prověřit návrh dosud nerealizovaných rozvojových záměrů ve vztahu k půdnímu a lesnímu fondu

· prověřit vymezení rozvojových ploch pro výstavbu ve vztahu k ochraně přírody a krajiny

· prověřit možnosti realizace služeb seniorům (s ohledem na stárnutí populace) ve vazbě na podmínky stanovené pro využívání území územním plánem

· prověřit možnosti rozvoje podnikatelských aktivit a tím vytváření pracovních míst pomocí nástrojů územního plánování

· prověřit záměry uvedené v ÚAP SO OPR Frenštát pod Radhoštěm, aktualizaci 2014

3)
Požadavky na rozvoj území obce 
· Prověřit veškeré zastavitelné plochy navržené Územním plánem Tichá, které dosud nebyly využity pro zástavbu s ohledem na střety zájmů v území a limity území, zejména na stanovená záplavová území. Na základě vyhodnocení těchto ploch se zástupcem obce vhodné plochy, které nebyly pro výstavbu využity v rámci změny z ÚP vyřadit nebo přeřadit do ploch územních rezerv.

· Nové požadavky na vymezení zastavitelných ploch vyhodnotit s ohledem na rozvoj výstavby v horizontu cca 10 let, a ve vztahu k § 55 odst. 4 stavebního zákona.

· Individuální požadavky na zapracování nových zastavitelných ploch do územního plánu posuzovat ve vztahu k celkové koncepci rozvoje obce, za současného uplatňování požadavků na ochranu hodnot řešeného území a při respektování limitů využití území a s ohledem na morfologii terénu.
· Prověřit podmínky stanovené pro využívání ploch, v případě potřeby tyto podmínky upřesnit nebo upravit s ohledem na novelu stavebního zákona (vyřadit podmínky stanovené nad rámec podrobnosti stavebního zákona).

· Prověřit, zda vymezené zastavitelné plochy nezasahují do stanoveného záplavového území pro vodní to Tichávky a Lubiny.

(Záplavové území Lubiny s vymezením aktivní zóny stanovil KÚ Moravskoslezského kraje rozhodnutím dne 22.07.2011, č. j. MSK 61439/2011.

Záplavové území Tichávky s vymezením aktivní zóny v ř. km 0,000 – 3,000 a 5,900 – 11,345 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje rozhodnutím dne 11.03.2004, č. j. ŽPZ/10970/03 a v ř. km 3,000 – 5,900 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje rozhodnutím dne 19.07.2010, č. j. MSK 86787/2010.)

V případě, že v době zpracování změny územního plánu již bude stanoveno záplavové území vodního toku Malý Bystrý potok, zapracovat toto záplavové území do ÚP a prověřit zda nezasahuje do zastavitelných ploch.

Zastavitelné plochy v záplavovém území vypustit s výjimkou výjimečných a zvlášť odůvodněných případů (v souladu nadřazenou dokumentací – PÚR ČR, ve znění Aktualizace

a.2)
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury

Občanské vybavení

Z Politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky.

Ze ZÚR MSK nevyplývají žádné požadavky.

Z ÚAP – prověřit potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro občanské vybavení (dle doplňujících průzkumů a rozboru není obcí požadováno vymezení nové plochy, obcí je požadováno prověření zájmu o vymezenou plochu pro sjezdové lyžování)

Veřejná prostranství
Z Politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky.

Ze ZÚR MSK nevyplývají žádné požadavky.

Z ÚAP – prověřit potřebu vymezení nových veřejných prostranství (dle doplňujících průzkumů a rozborů obci vyhovuje stávající stav v území).

Dopravní infrastruktura silniční

·   Z Politiky územního rozvoje nevyplývají pro řešení dopravní infrastruktury obce žádné konkrétní požadavky.

·   Požadavky vyplývající ze ZÚR MSK

-
Navrhnout přeložku silnice I/58 v úseku Kopřivnice – Frenštát pod Radhoštěm (ostatní plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu pod označením D81) včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě.
Do změny územního plánu zapracovat koridor pro přeložku silnice I/58 dle Studie proveditelnosti “Silnice I/58 Frenštát p. Radhoštěm – Vlčovice“ zprac. v listopadu 2010. V rámci změny územního plánu Tichá lze koridor upřesnit na šířku budoucího ochranného pásma silnice I. třídy, tzn. 50 m od osy na obě strany. Veřejně prospěšnou stavbu vymezit „včetně všech souvisejících objektů, staveb a zařízení“.

Případné návrhové plochy s přípustnou funkcí bydlení a návrhové plochy pro tělovýchovu a sport, které by se nacházely v ochranném pásmu silnice, a u kterých je předpoklad, že budou zasaženy vlivy z provozu dopravy, vyznačit jako podmíněně přípustné z hlediska splnění hygienických limitů z vlivů provozu dopravy. Dopravní obslužnost nových návrhových ploch řešit bez přímého připojení na silnici I. třídy.

-
Navrhnout přeložku silnice II/483 do severního obchvatu Frenštátu pod Radhoštěm s navazujícím úsekem ve směru na Kunčice pod Ondřejníkem (ostatní plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu pod označením D134 a D135) včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě.

·   Požadavky vyplývající z ÚAP MSK 2013
-
Vymezit plochu dopravní infrastruktury silniční pro přeložku silnice I/58 v úseku Kopřivnice – Frenštát pod Radhoštěm (ostatní plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu ze ZÚR MSK pod označením D81, v ÚAP MSK 2013 pod označením Dis4) včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě – viz požadavek vyplývající ze ZÚR MSK.
-
Vymezit plochu dopravní infrastruktury silniční pro přeložku silnice II/483 do severního obchvatu Frenštátu pod Radhoštěm s navazujícím úsekem ve směru na Kunčice pod Ondřejníkem (ostatní plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu ze ZÚR MSK pod označením D134 a D135, v ÚAP MSK 2013 pod označením Dis37) včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě – viz požadavek vyplývající ze ZÚR MSK.

·   Požadavky vyplývající z ÚAP ORP Frenštát pod Radhoštěm
- viz požadavky vyplývající ze ZÚR MSK z ÚAP MSK 2013.

·   Požadavky vyplývající z průzkumů a rozborů
-
Prověřit a případně převzít dopravní záměry obsažené v platném Územním plánu obce Tichá (zejména navržené parkovací plochy, navržené místní a účelové komunikace, navrženou cyklistickou stezku apod.)

-
Navrhnout rozšíření a úpravy stávající sítě silnic a místních komunikací, které uspokojí potřeby navrhovaného územního rozvoje obce a stanovit podmínky pro jejich realizaci s dodržením ustanovení ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č.501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.

-
Navrhnout nové odstavné a parkovací plochy a podmínky pro jejich realizaci pro stupeň automobilizace 1 : 2,5. Při plánování počtu a velikosti stání respektovat příslušná ustanovení ČSN. 

-
Stanovit podmínky pro realizaci nových komunikací pro pěší – chodníků. 

-
Respektovat stávající cyklistické trasy a jejich průběh zakreslit do grafické části územního plánu. Stanovit podmínky pro případné vymezení nových cyklistických tras a samostatných cyklistických stezek. 

-
Stanovit podmínky a opatření pro realizaci budov vyžadujících ochranu před negativními účinky hluku a vibrací (budovy související s bydlením, ubytováním, zdravotnictvím apod.), které budou situovány na plochách v blízkosti stávajících komunikací nebo jejich přeložek. 

Vodní hospodářství
Z Politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky.

Ze ZÚR MSK nevyplývají žádné požadavky.

Z ÚAP ORP Frenštát pod Radhoštěm

- prověřit kapacitu stávající vodovodní sítě (dle doplňujících průzkumů a rozborů je na veřejný vodovod napojeno 70 % obyvatel, rozptýlená zástava – obyvatelé jsou zásobeni ze studní, ze strany obce není požadavek na rozšiřování vodovodu s výjimkou zastavitelných ploch navazujících na souvislou zástavbu – v souladu s ÚP).

· prověřit možnosti napojení na veřejnou kanalizaci (dle doplňujících průzkumů a rozborů je na veřejnou kanalizaci napojeno cca 40 % obyvatel, preferována je realizace domovních ČOV se zaústěním do vhodného recipientu).
· Prověřit vymezení hranice záplavového území Lubiny s vymezením aktivní zóny, které stanovil KÚ Moravskoslezského kraje rozhodnutím dne 22.07.2011, č. j. MSK 61439/2011.

Prověřit vymezení hranice záplavového území Tichávky s vymezením aktivní zóny v ř. km 0,000 – 3,000 a 5,900 – 11,345, které  stanovil KÚ Moravskoslezského kraje rozhodnutím dne 11.03.2004, č.j. ŽPZ/10970/03 a v ř. km 3,000 – 5,900 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje rozhodnutím dne 19.07.2010, č. j. MSK 86787/2010.)

V případě, že v době zpracování změny územního plánu již bude stanoveno záplavové území vodního toku Malý Bystrý potok, zapracovat toto záplavové území do ÚP a prověřit zda nezasahuje do zastavitelných ploch.

Zastavitelné plochy v záplavovém území vypustit s výjimkou výjimečných a zvlášť odůvodněných případů (v souladu nadřazenou dokumentací – PÚR ČR, ve znění Aktualizace.

Energetika

Z Politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky.

Ze ZÚR MSK vyplývá požadavek - prověřit -
trasu VVN 403 (400 kV) Nošovice – Prosenice a její ochranné pásmo 25 m od krajního vodiče (E43) - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, označená E1

Z ÚAP 

· s ohledem na čistotu ovzduší preferovat ušlechtilá paliva (dle doplňujících průzkumů a rozborů je na plynovod napojeno 80 % obyvatel s výjimkou lokality Žuchov v jižní části území a rozptýlenou zástavbu).

a.3)
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
Z Politiky územního rozvoje nevyplývají žádné nové požadavky pro změnu ÚP.

Ze ZÚR MSK – uvést do souladu veřejně prospěšné opatření - územní systém ekologické stability. Nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou sice v ÚP Tichá vymezeny, ale je nutno uvést toto vymezení do souladu se ZÚR MSK a dále vymezit ÚSES jako veřejně prospěšná opatření:

· regionální biokoridor 547, 
· regionální biocentrum 229 na regionálním biokoridoru 547,
· nadregionální biokoridor K 144 MB,
· regionální biocentrum 228 na nadregionálním biokoridoru K 144 MB.
Z ÚAP a doplňujících průzkumů a rozborů – viz soulad se ZÚR MSK.

b)
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

Z Politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky.

Ze ZÚR MSK nevyplývají žádné požadavky.

Požadavky vyplývající z ÚAP a z doplňujících průzkumů a rozborů - Změnou ÚP není potřeba vymezit plochy a koridory územních rezerv. 
c)
Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

Ze ZÚR MSK

· prověřit vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby pro dopravu – soulad se ZÚR MSK

-
přeložku silnice I/58 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D81) v úseku mezi Tichou a Vlčovicemi - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace označená D1.
-
přeložku silnice I/58 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D81) v úseku mezi Tichou a Lichnovem - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace označená D2
Do změny územního plánu zapracovat přeložku silnice I/58 dle Studie proveditelnosti “Silnice I/58 Frenštát p. Radhoštěm – Vlčovice“ zprac. v listopadu 2010. V rámci změny územního plánu Tichá lze koridor pro tuto veřejně prospěšnou stavbu upřesnit na šířku budoucího ochranného pásma silnice I. třídy, tzn. 50 m od osy na obě strany. Veřejně prospěšnou stavbu vymezit „včetně všech souvisejících objektů, staveb a zařízení“.

-
přeložku silnice II/483 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D134) v úseku mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Tichou (místní část Žuchov) - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace označená D3

-
přeložku silnice II/483 ve dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii (VPS dle ZÚR MSK – D135) v úseku mezi Tichou (místní část Žuchov) a Kunčicemi pod Ondřejníkem - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, označená D4.
Prověřit vymezení trasy pro elektrické vedení – soulad se ZÚR MSK

-
trasu VVN 403 (400 kV) Nošovice – Prosenice a její ochranné pásmo 25 m od krajního vodiče (E43) - v ÚP Tichá, ve výkrese 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, označená E1
- uvést do souladu veřejně prospěšné opatření - územní systém ekologické stability. Nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou sice v ÚP Tichá vymezeny, ale je nutno uvést toto vymezení do souladu se ZÚR MSK a dále vymezit ÚSES jako veřejně prospěšná opatření:

· regionální biokoridor 547, 
· regionální biocentrum 229 na regionálním biokoridoru 547,
· nadregionální biokoridor K 144 MB,
· regionální biocentrum 228 na nadregionálním biokoridoru K 144 MB.
Požadavky vyplývající z ÚAP MSK

· Vymezit plochu dopravní infrastruktury silniční pro přeložku silnice I/58 v úseku Kopřivnice – Frenštát pod Radhoštěm (ostatní plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu ze ZÚR MSK pod označením D81, v ÚAP MSK 2013 pod označením Dis4) včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě – viz požadavek vyplývající ze ZÚR MSK.

· Vymezit plochu dopravní infrastruktury silniční pro přeložku silnice II/483 do severního obchvatu Frenštátu pod Radhoštěm s navazujícím úsekem ve směru na Kunčice pod Ondřejníkem (ostatní plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu ze ZÚR MSK pod označením D134 a D135, v ÚAP MSK 2013 pod označením Dis37) včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě – viz  požadavek vyplývající ze ZÚR MSK.

d)
Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

Z Politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky.

Ze ZÚR MSK nevyplývají žádné požadavky.

Z ÚAP nevyplývají žádné požadavky.

Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů
· Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci nejsou pro změnu ÚP stanoveny, ale také nejsou vyloučeny, tzn., že pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje obce bude vyžadovat, mohou být tyto podmínky pro zastavitelné plochy stanoveny územním plánem.
· V případě stanovení požadavku na prověření změn v území územní studií bude návrh obsahovat podmínky pro její zpracování a bude stanovena lhůta, do které musí dojít ke schválení využitelnosti územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti nebo uzavření smlouvy o parcelaci. Při nedodržení lhůty musí být zřejmé, že podmínka marným uplynutím lhůty pozbyla platnosti.
e)
Požadavky na zpracování variant řešení

Změna ÚP bude zpracována bez variant řešení. 

f)
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu jeho vyhotovení

Změna ÚP zachová v grafické části členění ÚP Tichá. Změna č. 1 bude zpracována nad výkresy ÚP Tichá tak, aby byly jasně patrné změny v území řešené Změnou č. 1.
Textová část výroku bude upravena do souladu s platným zněním přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Mimo jiné bude doplněn oddíl Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona apod.
Textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Tichá bude rozdělena na část zpracovanou projektantem a část zpracovanou pořizovatelem.

Za účelem projednání Změny č. 1 ÚP Tichá bude textová a grafická část zpracována ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě ve formátech *.pdf.

Po vydání Změny č. 1 ÚP Tichá budou dotištěny dvě vyhotovení Změny č. 1 ÚP Tichá do celkového počtu 4 paré. 

Zároveň bude předána elektronická podoba zpracování Změny č. 1 ÚP Tichá, a to grafická a textová část ve formátu *.pdf, pro potřebu státní správy a samosprávy grafická část ve formátu *.dgn a textová část ve formátu *.docx.
g)
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Krajský úřad, v souladu s 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu územního plánu Tichá podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad posouzením předložené koncepce podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny dospěl k závěru, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit stanovením nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

Na základě výše uvedených konstatování nebude pro Změnu č. 1 Územního plánu Tichá zpracováno Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Tichá na předpokládané vlivy na udržitelný rozvoj území.
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